**视 力 筛 查 仪**

院内询价技术参数：

1、适用范围：从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视），可检查任何瞳孔大小的眼睛

2、测量范围：球镜度：+8.0D ～ -6.0D

3、柱镜度：+3.0 ～ -3.0D；散光轴：1° ～ 180°

4、屈光度间隔宽：0.25D（可调节为 0.1D）

5、检测距离检控：超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离

6、目镜：发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离

7、测量模式：婴幼儿、成人等

8、引导注视：通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视

9、全中文操作界面，存储检查结果≥400个

10、配置电脑1、激光打印机1，主机可与电脑连接导出结果；打印报告单包括测量模式、日期、时间和测量结果

11、一类激光产品，光源中心波长>800nm，电池电量不小于2000mAh;持续使用时间大于5个小时;电量不足时自动报警